附件4
岗位实操测试内容及标准
	科目
	项目
	内容与要求
	分值
	评分标准
	说 明

	
	
	
	
	优秀
	良好
	不及格
	

	船舶发电机组手动并车、解列
	准备
工作
	检查待并车发电机组冷却水、滑油、燃油、启动电源等阀门开关是否打开。
	10
	9-10
	6-8
	6以下
	1.考核科目为船舶发电机组手动并车、解列；
2.频差不能偏大也不可太小；
3.避免逆功率；
4.按合闸按钮应有适当的提前量；
5.绝对禁止180度方向合闸；
6.并车完毕及时断开同步表。

	
	并车
操作
	1.启动待并车发电机组，缓慢加速到接近额定转速；检查发电机的三相电压，看是否建立起额定电压；
2.接通同步表，检测电网和待并发电机的差频大小和方向，通过调速开关进行频率预调、精调，捕捉同相点（同步表指针转到11点位置），进行合闸操作；
3.转移负载；切除同步表。
	10
	9-10
	6-8
	6以下
	

	
	解列
	降低负荷，两台发电机功率之和小于一台发电机功率，断开一台后调整运行发电机的频率和电压。
	10
	9-10
	6-8
	6以下
	

	船舶主推进柴油机的启停
	准备
工作
	检查主推进柴油机燃油系统、滑油系统、淡水系统、海水系统、启动电源等阀门开关是否打开。
	10
	9-10
	6-8
	6以下
	1.考核科目为船舶主推进柴油机的启停；
[bookmark: _GoBack]2.相关系统、设备、参数检查要全面；
3.操作动作需熟练、连贯、无差错、无遗漏。

	
	启动
操作
运行
管理
	1.主推进柴油机机旁手动启动主机，启动后检查柴油机运行状况，检查燃油、滑油、淡水、海水的压力和温度；
2.主推进柴油机运行管理，按规定检查参数、液位、外部巡视。
	10
	9-10
	6-8
	6以下
	

	
	停机
	按正常步骤降速停机、系统恢复关闭相关阀门开关。
	10
	9-10
	6-8
	6以下
	

	合  计
	60
	
	
	
	岗位实操总成绩不达标（＜36分）一律不予聘用。



